**Приложение**

**к решению Собрания представителей**

**муниципального района Хворостянский**

**Самарской области**

От «29» июля 2016г. № 71/9

**Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский  
Самарской области**

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области. (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального и регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Хворостянский Самарской области;

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного и регионального значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области.

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящих местных нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

2. Расчетные показатели   
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения,   
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности   
таких объектов для населения муниципального района Хворостянский Самарской области.

| **№ п/п** | **Наименование вида объекта регионального и муниципального значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности** | | | | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **единица измерения** | **значение показателя** | | | **вид доступности, единица измерения** | **значение показателя** | | |
| **Объекты в области образования** | | | | | | | | | |
|  | Профессиональные образовательные организации | количество студентов на 10 тысяч человек | 270 | | | транспортная доступность, минуты | На территории муниципального района. | | 30 |
| **Объекты в области здравоохранения** | | | | | | | | | |
|  | Медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях | посещения в смену на 10 тысяч человек | 181,5 | | | пешеходная доступность, метры | В населенных пунктах | | не устанавливается |
| транспортная доступность, минуты | в административном центре, | | 10 |
| в иных населенных пунктах | | не устанавливается |
|  | Медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара | количество коек на 10 тысяч человек | 105 | | | транспортная доступность, минуты | в административном центре, | | 10 |
| в иных населенных пунктах | | 30 |
|  | Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь | количество автомобилей скорой помощи | для муниципального района | | 2 на 10 тысяч человек | транспортная доступность на специальном автомобиле, минуты | в административном центре, | | 10 |
| для иных населенных пунктов | | 1 на21000 человек | для иных населенных пунктов | | 30 |
|  | |  |  |  | |  |
| 5 | Офисы врача общей практики. | количество объектов на сельский населенный пункт | с численностью населения менее 1000 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км | | 1 | транспортная доступность, минуты | для иных населенных пунктов | | 20 |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты | количество объектов на сельский населенный пункт | с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км | | 1 | транспортная доступность, минуты | 30 | | |
| с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км | | 1 |
| с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км | | 1 |
| **Объекты в области физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
|  | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский | стадионы | | 1 | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра | | 10 |
| ледовые дворцы | | 1 |
| ипподромы | | 1 | для иных населенных пунктов | | не устанавливается |
| универсальные спортивные площадки | | 15 |
|  | |  |
| **Объекты в области библиотечного обслуживания** | | | | | | | | | |
|  | Муниципальная библиотека | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский | универсальные научные библиотеки | | 17 | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
| детские библиотеки | | 1 |
| библиотеки для инвалидов по зрению | | 1 |
| **Объекты в области культуры и искусства** | | | | | | | | | |
|  | Учреждения культуры клубного типа муниципального значения (дома (центры) народного творчества | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский. | 17 | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
| **Объекты в области социального обслуживания** | | | | | | | | | |
|  | Дома-интернаты (пансионаты), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | количество мест на 10 тысяч человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | 40 | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Дома-интернаты (пансионаты) для детей | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 30 | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  |  |  |  | | | - |  | | |
|  | Дома-интернаты для детей-инвалидов | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 20 | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Социально-оздоровительные центры | количество мест на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | в сельских населенных пунктах | | 0,7 | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Организации медико-социального обслуживания населения, в том числе хосписы, дома сестринского ухода и т.п. | количество коек на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | в сельских населенных пунктах | | 0,5 | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | количество мест на 500 детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1 | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей | количество объектов на 1 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1\* | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | количество мест на 1 тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет) | 1\* | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Кризисные центры помощи женщинам | количество объектов на 10тысяч человек | 1 | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Центры психолого-педагогической помощи населению | количество объектов на 10 тысяч человек | 1 | | | транспортная доступность, минуты | не устанавливается | | |
|  | Комплексные центры социального обслуживания населения | количество объектов на 15 тысяч человек | 1\* | | | транспортная доступность, минуты | в административнм центре | | 25 |
|  | Центры социальной помощи семье и детям | количество объектов на 1тысяч человек | 1\* | | | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра | 15 | |
| в иных населенных пунктах | не устанавливается | |
|  | |  |  | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |
| **Объекты в области организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | | | |
|  | Детские санатории | количество коек на 1 тысяч детей | 7 | | | - | не устанавливается | | |
| **Объекты в области пожарной безопасности** | | | | | | | | | |
|  | Пожарные депо | количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей на населенный пункт | численность населения, тысяч человек | площадь населенного пункта, тысяч гектар | количество пожарных депо и пожарных автомобилей | транспортная доступность, время прибытия первого подразделения пожарной охраны в минутах | В админирстративном центре– не более 10  в сельских поселениях – не более 20 | | |
| до 5 | до 2 | 1 депо на 2 автомобиля |
|  |  |  |
|  |  |
|  |

3. Предельные значения расчетных показателей   
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области

| **№ п/п** | **Наименование вида объекта местного значения** | **Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности** | | | | | | | | | | | **Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **единица измерения** | **значение показателя** | | | | | | | | | | **вид доступности, единица измерения** | **значение показателя** | |
| **Объекты в области образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 | | | | | | | | | | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах: | |
| для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
| 1 000 | 1 000 |
| транспортная доступность, минуты |  | |
| для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
| 15 | 30 |
| в сельских населенных пунктах\*: | |
| для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
| 15 | 15 |
| Примечания:  \* Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.  \*\* Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. | | |
|  | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 | | | | | | | | | | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах | 500 |
|  | Организации дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | 45 | | | | | | | | | | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра | 20 |
| в иных населенных пунктов | не устанавливается |
| **Объекты в области физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | 1 | | | | | | | | | | - | не устанавливается | |
|  | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 | | | | | | | | | | транспортная доступность, минуты | 20 | |
|  | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | 75 | | | | | | | | | | транспортная доступность, минуты | Для адмигнистративного центра | 20 |
| в иных населенных пунктах | не устанавливается |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 | | | | | | | | | | пешеходная доступность, метры | 1 000 | |
| **Объекты в области библиотечного обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Библиотеки муниципального района | количество объектов на муниципальный район | межпоселенческие библиотеки | | | | | | | 1 | | | - | не устанавливается | |
| юношеские библиотеки | | | | | | | 1 | | |
| детские библиотеки | | | | | | | 1 | | |
|  |  |  |  | | | | | | | 1 | | | транспортная доступность, минуты | 20 | |
|  | | | | | | |  | | |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | количество единиц хранения в тысячах | | | | | | количество читательских мест | | |
| свыше 50 | 4 | | | | | | 2 | | |
| свыше 10 до 50 | 4-4,5 | | | | | | 2-3 | | |
|  | Общедоступные библиотеки сельских поселения (сельские массовые библиотеки) | количество объектов | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысячи человек | | | | | | | 1 на каждую 1 тысячу населения | | | транспортная доступность, минуты | 30 | |
| в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек | | | | | | | 1 с филиалом в данном населенном пункте | | |
| в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей до 500 человек | | | | | | | 1 | | |
| в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | | | | | | | 1 филиал | | |
| в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | | | | | | | 1 отдел внестационарного обслуживания | | |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | | количество единиц хранения в тысячах | | | | | количество читательских мест | | |
| свыше 1 до 2 | | 6-7,5 | | | | | 5-6 | | |
| свыше 2 до 5 | | 5-6 | | | | | 4-5 | | |
| свыше 5 до 10 | | 4,5-5 | | | | | 3-4 | | |
| Примечания:  1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места. | | | | | | | | | |
| Административные центры муниципального района | | | | | | | 1 на 1 тыс. школьников и дошкольников | | |  |  |
| в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысяч человек | | | | | | | 1 на каждую 1 тысячу детского населения | | | в сельских населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | 30 |
| в иных населенных пунктах | | | | | | | не устанавливается | | | в иных населенных пунктах | не устанавливается |
| **Объекты в области культуры и искусства** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Учреждения культуры клубного типа муниципального района (районные дома культуры) | количество объектов на муниципальный район | 1 | | | | | | | | | | - | не устанавливается | |
|  | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | в сельских поселениях с числом жителей до 500 человек | | | | | | | 20 зрительских мест на каждые 100 жителей | | | транспортная доступность, минуты | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений | 30 |
| в сельских поселениях с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек | | | | | | | 150-200 зрительских мест | | |
| в сельских поселениях с числом жителей от 2 тысяч до 5 тысяч человек | | | | | | | 100 зрительских мест на 1 тысячу жителей | | |
| в сельских поселениях с числом жителей от 5 тысяч человек и более | | | | | | | 100 зрительских мест на 1 тысячу жителей | | | в иных населенных пунктах | не устанавливается |
| в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек | | | | | | | передвижная форма обслуживания или многофункциональные центры | | |
|  | Музеи | количество объектов на муниципальное образование | в муниципальных районах с числом жителей от 5 тысяч до 10 тысяч человек | | | | | | | 1 | | | - | не устанавливается | |
| в сельском поселении | | | | | | | 1 | | |
|  | Выставочные залы, картинные галереи | количество объектов на муниципальное образование | в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек | | | | | | | 1 | | | транспортная доступность, минуты | 40 | |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы | количество мест на 1 тысячу человек | в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек | | | | | | | 6 | | | транспортная доступность, минуты | 40 | |
| в иных населенных пунктах | | | | | | | не устанавливается | | |
| **Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 12 | | | | | | | | | | пешеходная доступность, метры | 1 000 | |
|  | Парки культуры и отдыха | количество объектов | в населенных пунктах с числом жителей от 1тысяч человек до 10 тысяч человек | | | | | | | 1 | | | транспортная доступность, минуты | 20 | |
| в иных населенных пунктах | | | | | | | не устанавливается | | |
| **Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5\* | | | | | | | | | | - | не устанавливается | |
| \*Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. | | | | | | | | | |
|  | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 50 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: | | | | | | | | | | пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома | 100 |
| жилые районы | | | | | | | 25 | | | до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных  учреждений торговли и общественного питания | 150 |
| Административные центры | | | | | | | 10 | | | до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения  и административных зданий | 250 |
| промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | | | | | | | 5 | | |  |  |
| зоны массового кратковременного отдыха | | | | | | | 15 | | | до входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
|  | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 | | | | | | | | | | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | в административных центрах | 500 |
| в сельских населенных пунктах | 800 |
| **Объекты в области обращения с отходами** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: | | | | | кг | | литры | | | - | не устанавливается | |
| -  от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | | | | | 190-225 | | 900-1000 | | |
| -   от прочих жилых зданий | | | | | 300-450 | | 1100-1500 | | |
| Общее количество с учетом общественных зданий | | | | | 280-300 | | 1400-1500 | | |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | | | | | - | | 2000-35000 | | |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | | | | | 5-15 | | 8-20 | | |
| Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов | | | | | | | | | |
| **Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства | | | Электропотребление | | | | Использование максимума электрической нагрузки | | | - | не устанавливается | |
| Населенные пункты ,, не оборудованные стационарными электроплитами | | | | | | | | | |
| без кондиционеров | | | 1700 | | | | 5200 | | |
| с кондиционерами | | | 2000 | | | | 5700 | | |
| Населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами  (100% охвата) | | | | | | | | | |
| без кондиционеров | | | 2100 | | | | 5300 | | |
| с кондиционерами | | | 2400 | | | | 5800 | | |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) | | | | | | | | | |
| не оборудованные стационарными электроплитами | | | 950 | | | | 4100 | | |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | | | 2400 | | | | 5800 | | |
|  | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки | | | | | | | | | | - | не устанавливается | |
| для зданий с местными (квартирными) водонагревателями | | | | | | | 200, со снижением до 180 к 2025 году | | |
| для зданий с централизованным горячим водоснабжением | | | | | | | 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году | | |
| для объектов обслуживания повседневного пользования | | | | | | | 25 | | |
|  | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды | | | | | | | | | | - | не устанавливается | |
| величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 | | | | | | | | | |
|  | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5;  горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5;  отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 | | | | | | | | | | - | не устанавливается | |
|  | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта | | | | Количество этажей | | | | | | - | не устанавливается | |
| 1-3 | | 4-5 | | 6-9 | 10 и более |
| Жилые здания | | | | 186 | | 150 | | 127 | 110 |
| Общеобразовательные организации, медицинские организации | | | | 203 | | 191 | | 180 | - |
| Дошкольные образовательные организации | | | | 284 | | - | | - | - |
| **Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения | | | | | | | 0,24 | | | - | не устанавливается | |
| кладбища урновых захоронений после кремации | | | | | | | 0,02 | | |
| **Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | В секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна | | | | | | | | | | транспортная доступность, минуты | в городах и населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | 30 |
| в иных населенных пунктах | не устанавливается |

4. Правила и область применения   
расчетных показателей, содержащихся в основной части   
местных нормативов градостроительного проектирования

муниципального района Хворостянский Самарской области

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного и регионального значения муниципального района Хворостянский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Хворостянский

Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области (далее также – местные нормативы) применяются при подготовке:

1)   Схемы территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области;

2)   Генеральных планов сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области;

3)   Документации по планировке территории.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 1.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципальных образований муниципального района Хворостянский Самарской области населения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований муниципального района Хворостянский Самарской области, установленные местными нормативами, применяются при подготовке:

1) местных градостроительного проектирования сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области.;

2) документов территориального планирования сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области.;

документации по планировке территории. в случаях:

отсутствия утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования;

противоречия расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, предельным значениям соответствующих расчетных показателей, установленных муниципальныи нормативами.

4. Области применения предельных значений конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 2.

**Таблица 1. Области применения расчетных показателей,   
установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области,   
для объектов регионального значения**

Принятые сокращения:

СТП м.р– Схема территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения муниципального района Хворостянский Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

| **№ п/п** | **Наименование расчетного показателя** | **Единицы измерения расчетного показателя** | **СТП м.р** | **ГП**  **С.п** | **ДПТ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В области образования** | | | | | |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности профессиональными образовательными организациями | количество студентов на 10 тысяч человек | + | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности профессиональных образовательных организаций | транспортная доступность, минуты | + | – | - |
| **В области здравоохранения** | | | | | |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими услуги в амбулаторных условиях | посещения в смену на 10 тысяч человек | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организации, оказывающих услуги в амбулаторных условиях | пешеходная доступность, метры | + | + | - |
| транспортная доступность, минуты | + | + | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара | количество коек на 10 тысяч человек | + | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организаций, оказывающих услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара | транспортная доступность, минуты | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь | количество автомобилей скорой помощи | + | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь | транспортная доступность на специальном автомобиле, минуты | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами | количество объектов на сельский населенный пункт | + | + | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности фельдшерско-акушерских пунктов | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| **В области физической культуры и спорта** | | | | | |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский Самарской области | + | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных сооружений, предназначенных для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | транспортная доступность, минуты | + | – | - |
| **В области библиотечного обслуживания** | | | | | |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными библиотеками | количество объектов на территорию Самарской области | + | – | - |
| **В области культуры и искусства** | | | | | |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа районного значения (домами (центрами) народного творчества | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский Самарской области | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными музеями | количество объектов на территорию муниципального района Хворостянский Самарской области | + | – | - |
| **В области социального обслуживания** | | | | | |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами-интернатами (пансионатами), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | количество мест на 10 тысяч человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами-интернатами (пансионатами) для детей | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социально-оздоровительными центрами | количество местна2тысяч лиц старшей возрастной группы | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями медико-социального обслуживания населения, в том числе хосписами, домами сестринского ухода и т.п. | количество коек на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних | количество мест на 20 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей | количество объектов на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями | количество мест на 1 тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами психолого-педагогической помощи населению | количество объектов на 50 тысяч человек | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности комплексными центрами социального обслуживания населения | количество объектов на 20 тысяч человек | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности комплексных центров социального обслуживания населения | транспортная доступность, минуты | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социальными приютами для детей | количество объектов на 30 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами социальной помощи семье и детям | количество объектов на 25 тысяч человек | + | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности центров социальной помощи семье и детям | транспортная доступность, минуты | + | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности гериатрическими кабинетами | посещения в смену на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | + | – | - |
| **В области организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей** | | | | | |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими санаториями | количество коек на 10 тысяч детей | + | – | - |
| **В области пожарной безопасности** | | | | | |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности пожарными депо | количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей на населенный пункт | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности пожарных депо | транспортная доступность, время прибытия первого подразделения пожарной охраны в минутах | + | + | - |

**Таблица 2. Области применения предельных значений расчетных показателей,   
установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района Хворостянский Самарской области,   
для объектов местного значения**

Принятые сокращения:

МНГП м.р. – местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных районов Самарской области

МНГП с.п. – местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области

СТП м.р. – схема территориального планирования муниципального района Хворостянский Самарской области

ГП м.р – генеральный план муниципального района Хворостянский Самарской области

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения муниципального района Хворостянский Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

| **№ п/п** | **Наименование расчетного показателя, в отношении которого РНГП устанавливается предельное значение** | **Единицы измерения расчетного показателя** | **Непосредственное применение** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МНГП м.р.** | **МНГП с.п** | **СТП м.р** | **Г.П**  **с.п** | **ДПД** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | + | + | + |
| транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | + | – | – | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | + | + | - | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плавательными бассейнами | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | + | - | - | - | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плавательных бассейнов | транспортная доступность, минуты | + | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями | квадратные метры на 1 тысячу человек | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений | пешеходная доступность,  метры | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками муниципального района | количество объектов на муниципальный район | + | – | – | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов | + | + | + | + | - |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек | количество объектов | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности юношескими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности юношеских библиотек | количество объектов | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа муниципального района (районными домами культуры) | количество объектов на муниципальный район | + | - | - | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | + | + | + | + | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности музеями | количество объектов на муниципальное образование | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности выставочными залами, картинными галереями | количество объектов на муниципальное образование | + | - | - | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности выставочных залов, картинных галерей | транспортная доступность, минуты | + | - | - | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами | количество мест на 1 тысячу человек | + | - | – | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов | транспортная доступность, минуты | + | - | – | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования | квадратный метр на 1 человека | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования | пешеходная доступность, метры | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | количество объектов | + | - | – | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха | транспортная доступность, минуты | + | + | – | – | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | - | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | – | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования | пешеходная доступность, м | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | + | - | - | - | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | + | + | + | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | + | - | - | – | - |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | транспортная доступность, минуты | + | - | - | – | - |